**Вакансии**

**1. Полное название вакантной должности**:

машинист крана 5 разряда транспортного участка службы механизации и транспорта

**2. Обязанности работника (с должностных обязанностей):**

Машинист крана осуществляет следующие трудовые функции:

Управление автомобильным краном до 20 тонн при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;

Выполнеиие технического обслуживания крана автомобильного, согласно утвержденного регламента и руководства по эксплуатации подъемного сооружения;

Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки автомобильного крана;

Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов.

Получение наряда-допуска на производство работ автомобильного крана вблизи линии электропередач (при необходимости).

Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов автомобильного крана.

Осуществление контроля наличия ограждения и обозначения опасной зоны работы автомобильного крана.

Управление механизмами автомобильного крана при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов.

Осуществление контроля отсутствия в зоне действия автомобильного крана людей.

Осуществление контроля правильности строповки грузов.

Контроль соблюдения порядка складирования груза.

Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов автомобильного крана.

Управление автомобильным краном при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.

Осуществление контроля технического состояния автомобильного крана во время работы.

Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия автомобильного крана.

Установка автомобильных кранов на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию.

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию автомобильных кранов в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, а также в производственной инструкции машиниста автомобильных кранов.

Выполнение мелкого ремонта автомобильного крана.

Составление заявок на проведение ремонта автомобильных кранов при выявлении неисправностей и дефектов.

Обеспечивать информационную безопасность и исполнение требований технической документации по информационной безопасности Общества.

**3. Требования к соискателю:**

На должность машиниста крана назначается лицо имеющее среднее профессиональное образование и соответствующую подготовку по специальности стаж работы не менее 5 лет.

**4. Заработная плата (тарифная ставка):**

до 356 800 тенге

**5. Условия труда:**

8 часовой рабочий день, 5 дней в неделю, суббота и воскресенье выходной.

**6. Опыт работы** (подчеркнуть: нет опыта, от 1 до 3 лет, с 3 до 5, более 5 лет).

**7. График работы** (подчеркнуть: полный день, сменный график, гибкий график).

8. **Количество вакансий**: 1 ед.